**水处理系统基本要求**

1、符合国家相关规定对清洗用水标准的要求；

2、自动报警功能：无水或高低压等；

3、自动冲洗及再生运行；

4、可实时监测水质、流量、压力；

5、纯水罐容量≥1000L

**干燥柜基本要求**

1. 整体采用304不锈钢材料，具隔热夹层；
2. 带空气过滤系统；
3. 具有多种安全保护装置，具有自我诊断功能；
4. 对开门，具有双级加热管和两级分机系统；
5. 实时显示温度；
6. 容量大：管道≥36根；标准托盘≥9个。

**超声波清洗机基本要求**

1. 槽体及外罩采用３０４不锈钢；
2. 具手动/自动清洗功能；
3. 具有管腔灌流器，实现硬镜超声清洗；
4. 能实时观察工作状态；
5. 具有双频/单频超声功能；
6. 具有缺水保护功能；
7. 容量大：≥８０Ｌ．

请手术室＼供应室对功能配置基本要求给予修改和补充签字